Załącznik numer ….. do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia 
poduszkowca ratowniczego wraz z przyczepą 
 
1. Poduszkowiec powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z założeniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Do oferty należy dołączyć rysunki poglądowe oraz opis poduszkowca i przyczepki transportowej.

	Lp.
	Parametry wymagane

	Poduszkowiec

	1.
	Poduszkowiec
	marka……………….., model………………..

	2.
	Masa własna poduszkowca
	od 300 - 400 kg

	3.
	Dopuszczalny udźwig poduszkowca
	powyżej 300 kg

	4.
	Konstrukcja poduszkowca powinna zapewniać sprawne i szybkie poruszanie się po:
	śniegu, lodzie bez względu na jego grubość,
 wodzie bez względu na głębokość i zanurzone przedmioty, lądzie, mokradłach, bagnach, sypkim piasku, terenach o rozmiękłym lub skażonym podłożu

	5.
	Instalacja elektryczna jednoprzewodowa z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego
	12 V

	6.
	Wszystkie obwody elektryczne. Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym, korozją oraz działaniem smarów, wody i nadmiernej temperatury. Dodatkowe wyposażenie elektryczne znajdujące się w poduszkowcu, które może być narażone na działanie wody powinno mieć stopień ochronny
	minimum IP 44

	7.
	Instalację należy wyposażyć w zewnętrzne złącze do ładowania
	akumulatora / akumulatorów

	8.
	Wylot spalin z układu wydechowego
	umiejscowiony uniemożliwienie przedostawanie się spalin do kabiny


	9.
	W przypadku, gdy w odległości do 150 mm od elementów układu wydechowego znajdują się urządzenie sterujące, przewody plastikowe, przewody elektryczne, itp., winny być:

	[bookmark: _GoBack]izolowane osłonami ciepło ochronnymi

	10.
	Wszelkie mechanizmy napędowe lub będące w ruchu z którymi możliwy jest kontakt załogi podczas obsługi poduszkowca i urządzeń na nim zamontowanych muszą być wyposażone:
	w osłony ochronne

	11.
	Wszystkie napisy, instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie powinny być wykonane 
	w języku polskim

	12.
	Przyrządy sterownicze, kontrolne i ostrzegawcze na stanowiskach obsługi urządzeń powinny być grupowane razem z zachowaniem następujących zasad:
	elementy najważniejsze powinny być umieszczone w strefach łatwo dostępnych i dobrze widocznych, awaryjne elementy sterownicze powinny być wyraźnie oddzielone i oznaczone,
elementy sterownicze powinny być umieszczone w takiej kolejności, w jakiej są używane i w taki sposób, aby ręka operatora mogła się przenosić           od jednego elementu ruchem ciągłym i płynnym,
urządzenia, których działanie jest podporządkowane jakiejś funkcji nadrzędnej powinny być pogrupowane razem.

	13.
	Tablice przyrządów powinny być całkowicie czytelne z miejsca obsługi i umieszczone tak blisko tego miejsca na ile to możliwe oraz znajdować się:          
	w strefach optymalnego widzenia


	14.
	Oświetlenie tablicy oraz wskaźników powinno zapewniać możliwość odczytu wskazań 
	z odległości 1 m w każdych warunkach widoczności

	15.
	Wyłącznik awaryjny
	umieszczony w łatwo dostępnym miejscu

	16.
	Instrumenty oraz przyrządy kontrolne wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub w miejscach podatnych na uszkodzenia
	powinny posiadać odpowiednią konstrukcję zabezpieczająca przed uszkodzeniem oraz przypadkowym uruchomieniem

	17.
	Urządzenia kontrolno – sterownicze
	Winny być oznakowane za pomocą znormalizowanych symboli (piktogramów) lub innymi opisami, jeżeli symbole nie istnieją

	18.
	Oznakowanie i wyposażenie
	wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz urządzenia sygnalizacyjne

	19.
	Kadłub z zabudową
	w kolorze czerwonym – RAL 3000 lub podobnym

	20.
	Elementy nośne kabiny
	w kolorze czarnym

	21.
	Urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze
	powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz posiadać dodatkowy sygnał akustyczny z możliwością sterowania  przez operatora
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

	22.
	Urządzenie akustyczne
	min. 3 modulowane tony,
głośnik o mocy powyżej 200 W skierowany do przodu, umieszczony w miejscu jak najmniej narażonym na kontakt z wodą i zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi,
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
praca przy wyłączonym silniku,

	23.
	Stroboskopowa lampa sygnalizacyjna
	w kolorze niebieskim umieszczona centralnie  na obudowie  wentylatora napędowego,
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
praca przy wyłączonym silniku,

	24.
	Światła pozycyjne
	stosowane w żegludze śródlądowej, oświetlenie pola pracy (robocze) wokół poduszkowca,
praca przy wyłączonym silniku,

	25.
	Oznakowanie
	zgodne z numerami operacyjnymi

	26.
	Światła zewnętrzne 
	zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi

	27.
	Alternator
	o mocy potrzebnej do zasilania instalacji elektrycznej włącznie z urządzeniami sygnalizacji ostrzegawczej

	28.
	Pojemność akumulatorów
	odpowiednia do obciążenia elektrycznego instalacji poduszkowca

	29.
	Przedział (skrytka) akumulatorów
	wentylowany, zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych, a jego konstrukcja powinna zapewniać łatwy dostęp do akumulatora podczas kontroli i konserwacji

	30.
	Transport
	minimum dwie osoby załogi  oraz 1 ratowanej osoby w pozycji leżącej, możliwość transportu drogowego za samochodem osobowym,

	31.
	Wyposażenie
	

	
	Kamizelki ratunkowe
	5 szt.

	
	Słuchawki (wygłuszacze)
	3 szt.

	
	Uprzęże asekuracyjne z lążami zakończonymi karabińczykami
	3 kpl.

	
	Rzutka ratownicza z bojką (min. 30 mb)
	2 kpl.

	
	Kotwica z liną ( min. 30 mb. )
	1 kpl.

	
	Wiosła (pagaje)         
	2 szt.

	
	Bojka świecąca         
	4 szt.

	
	Apteczka
	1 kpl.

	
	Gaśnica proszkowa 2 kg.
	2 szt.

	
	Szperacz demontowalny
	1 szt.

	
	Zestaw naprawczy fartuchów + fartuchy zapasowe.
	1 kpl.

	
	Narzędzia do obsługi poduszkowca
	1 kpl.

	
	Bosak mały „ żeglarski”
	1 szt.

	
	Pas ratunkowy „ węgorz „ z liną na kołowrotku
	1 szt.

	Kadłub

	1.
	Konstrukcja
	samodzielny załadunek i rozładunek z przyczepy /wymagana wciągarka /,
zatrzymywanie się i pozostawanie w miejscu przez dowolny okres czasu bez względu na typ podłoża,
dodatnią pływalność nawet w przypadku uszkodzenia kadłuba,
stabilność pracy w trudnych warunkach,
odporność na warunki atmosferyczne,
możliwość prowadzenia działań w lecie i zimie,
jak najwyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne,
odwodnienie kabiny ( np. otwory odwadniające zamykane korkami).

	2.
	Zaczep holowniczy
	holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający holowanie, 
zaczepy do cumowania oraz uchwyty do przenoszenia, przemieszczania poduszkowca uwzględniające równomierne rozłożenie obciążenia przy przenoszeniu

	3.
	Zabezpieczenie
	przed obiciem o przeszkody – np. gumowe listwy odbojowe

	4.
	Fartuch pod kadłubem
	umożliwiający powstanie poduszki powietrznej wykonany w formie segmentów z materiału odpornego na słoną wodę, kwasy, niskie temperatury, ścieranie i rozdarcia

	5.
	Oznakowanie
	CE

	6.
	Napisy
	z jednej strony kadłuba „STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNO, 
z drugiej strony WOPR PIASECZNO, kolor liter biały

	Kabina

	1.
	Konstrukcja
	powinna zapewniać ochronę pasażerów przed uderzeniem przez wyposażenie podczas wypadku lub hamowania awaryjnego,
 wszystkie ostre krawędzie konstrukcji wyposażenia zamontowanego na stałe i innych przedmiotów wewnątrz  zabezpieczone,

	2.
	Transport
	trzyosobowej załogi oraz 1 ratowanej osoby w  pozycji leżącej

	3.
	Siedzenia załogi
	umiejscowione w osi podłużnej kadłuba

	4.
	Osłony
	zabezpieczającą przed przygnieceniem pasażerów w przypadku  wywrócenia się poduszkowca,
operatora (pilota) od przodu i z boków stanowiska, w jak najmniejszym stopniu ograniczającą widoczność w każdą stronę,
przystosowana do opcjonalnego zasłonięcia pokrowcem ( pokrowiec na wyposażeniu ).

	5.
	Wycieraczka szyby czołowej osłony
	zbierająca z 2/3 wysokości szyby,

	6. 
	Asekuracja ratowników
	podczas przejazdu do miejsca prowadzenia akcji (np. uchwyty do wpięcia uprzęży asekuracyjnych),

	7.
	Powierzchnia podłogi
	antypoślizgowa

	8.
	Wyposażenie
	instalacja zasilająca 12 V, 
 instalacja antenowa do radiostacji do prowadzenia łączności w systemie konwencjonalnym – antena zamocowana na dachu kabiny na powierzchni metalowej, 
jeżeli dach jest skonstruowany z materiałów niemetalowych, zapewnienie alternatywnego miejsce montażu anteny, miejsce łatwo dostępne przy podłączeniu i konserwacji,
oświetlenie wewnętrzne,
reflektor ręczny szperacz zasilany z zewnętrznego gniazda, 


	9.
	Wyposażenie
	urządzenie sterujące kierunkiem lotu,
regulator obrotów silnika,
urządzenie umożliwiające rozruch / zatrzymanie silnika,
urządzenie awaryjnego wyłączenia zapłonu (tzw. zrywka),
wskaźnik / wskaźniki wskazujące temperaturę silnika,
obrotomierz,
licznik motogodzin pracy silnika,
kontrolka / wskaźnik ładowania akumulatora,
kontrolka / wskaźnik ciśnienia oleju,
włączniki i kontroli oświetlenia pozycyjnego,
włącznik wycieraczki szyby osłony,
włączniki oświetlenia wewnętrznego kabiny,
włączniki oświetlenia zewnętrznego (roboczego) kabiny.

	Silnik, układ napędowy, układ zasilania paliwem

	1.
	Silnik
	o podwyższonej niezawodności,
spalinowy,
czterosuwowy,
chłodzony powietrzem,
moc minimum 70 - 90 KM 
korpus silnika odporny na gwałtowne i duże zmiany temperatur

	2.
	Elementy osprzętu silnika, wentylatora oraz całego zespołu napędowego
	odporne na działanie warunków atmosferycznych, produktów ropopochodnych i uszkodzenia mechaniczne

	3.
	Obsługa techniczna
	bez jego demontażu

	4.
	Rozruch silnika
	elektryczny

	5. 
	Układ zasilania paliwem
	dwa wymienne zbiorniki z tworzywa sztucznego  przyłączane do instalacji paliwowej za pomocą szybkozłącza,
pojemność zbiornika zapewniająca 2 h pracy,
wyposażony w ręczna pompkę paliwową umieszczoną na przewodzie,

	PRZYCZEPA TRANSPORTOWA

	1.
	Parametry
	Wymagania zgodne z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) oraz warunkami opisu przedmiotu zamówienia

	2.
	Przyczepa
	z dyszlem o regulowanej wysokości zaczepu i podnoszonym kółkiem pomocniczym

	3.
	Zaczep
	przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem samochodu ciężarowego oraz posiadać wymienną końcówkę do zaczepu kulowego

	4.
	Instalacja elektryczna
	12V

	5.
	Układ jezdny
	dostosowany do masy przewożonego poduszkowca wraz z wyposażeniem

	6.
	Hamulec
	najazdowy i postojowy

	7.
	Wyposażenie
	zapasowe koło wraz z mocowaniem w formie zamykanej skrzyni umożliwiająca bezkolizyjny załadunek i rozładunek poduszkowca, 
klucz do kół,
podnośnik o właściwym udźwigu,
ręczna wyciągarka o dł. liny 10-15 m z zaczepu,
pasy mocujące,

	8.
	Dno przyczepy
	wysokość od podłoża dobrana tak aby nie utrudniać wprowadzania i sprowadzania poduszkowca

	9.
	Odbiór
	komplet dokumentów dopuszczających do ruchu i umożliwiający zarejestrowanie

	Wymagania dodatkowe

	1.
	Szkolenie
	 min. trzech osób w obsłudze i pilotowaniu poduszkowca i
potwierdzenia odbycia szkolenia

	2.
	Gwarancja
	24 miesiące na wszystkie urządzenia i przedmioty zamówienia






