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DECYZJA  NR    741 /2023

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36, w związku z art. 82   ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.682) czytaj dalej ustawy - Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r., poz. 775 ze zm.), czytaj dalej k.p.a.,

po rozpatrzeniu: wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 16 lutego 2023 r. (ostateczna korekta wniosku w dniu 7 marca z podaniem poprawnych informacji we wniosku), korekta wniosku z dnia 20 kwietnia 2023 r. w zakresie zamierzenia budowlanego, 

zatwierdzam 
projekt zagospodarowania terenu
 i projekt architektoniczno-budowlany
oraz udzielam pozwolenia na budowę 

dla:  MM PACKAGING Sp. z o.o.
         85-846 Bydgoszcz, ul. Równa 2,

[bookmark: _GoBack]obejmujące:  budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynkami towarzyszącymi: portiernia, pompownią, wiatą na rowery, wiatami na odpady, wiatą na palety, wiatą przystankową oraz infrastrukturą techniczną  towarzyszącą tj. dwoma zbiornikami przeciwpożarowym, trzema szczelnymi zbiornikami retencyjnymi, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, czterema masztami, totemem wjazdowym oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie: instalacją
	elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, gazowa, kanalizacją kablową SN, instalacją oświetlenia zewnętrznego z linią zasilającą;
 
Parametry obiektów:

• hala produkcyjno-magazynowa z zapleczem  socjalno-biurowym:

powierzchnia zabudowy:         	29 432,64 m2                                                     	
powierzchnia użytkowa:          	30 810,79 m2                                                   	
kubatura:                                          317 635,80 m3                                                    	  
liczba kondygnacji:                             3 (w części biurowo-socjalnej -3,  w produkcyjno-magazynowej -1)

w tym:
nadziemnych:                                     	2 (części biurowo-socjalnej)
podziemnych                                      	1


•  budynek portierni:
powierzchnia zabudowy:         	  59,38 m2                                                     	
powierzchnia użytkowa:          	  49,94 m2                                                   	
kubatura:                                  	215,03 m3                                                    	  
liczba kondygnacji:                            	1
w tym:
nadziemnych:                                     	1
podziemnych                                                 0

•  budynek pompowni
powierzchnia zabudowy:         	 117,30 m2                                                     	
powierzchnia użytkowa:          	100,51 m2                                                   	
kubatura:                                  	482,89 m3                                                    	  
liczba kondygnacji:                            	1

• wiata  na rowery
powierzchnia zabudowy:         	  39,77 m2

• wiata na odpady
powierzchnia zabudowy                      26,16 m2

• wiata na odpady niebezpieczne
powierzchnia zabudowy                      14,47 m2

• wiata na palety
powierzchnia zabudowy                     180,00 m2

• wiata przystankową
powierzchnia zabudowy                         5,25 m2

•  zbiornik przeciwpożarowy nr 1 o pojemności – 1210 m3  
   powierzchni zabudowy 284,33 m2, 
•  zbiornik przeciwpożarowy nr 2 o pojemności – 1210 m3  
   powierzchni zabudowy 284,33 m2,  każdy
•  zbiornik  retencyjny  ZR- 1 o pojemności  3 500 m3
    powierzchni zabudowy - 3151,78 m2   
• zbiornik retencyjny  ZR -2 o pojemności  1191 m3
    powierzchni zabudowy 418,62 m2
• zbiornik retencyjny  ZR – 3 o pojemności 1965 m3
       powierzchni zabudowy – 682,36 m2
• 3 szczelne zbiorniki podziemne na popłuczyny o pojemności 15,50 m3 każdy 


•   773 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym  1  miejsce postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne:
- 7 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych 
wraz z wewnętrznym układem drogowym;
•  cztery maszty flagowe o wysokości  8,0 m,
•  totemem wjazdowy  o wysokości 3,5 m,
•  ogrodzenie o wysokości – 2,00 m
                                       
adres inwestycji: działka ew. nr: 77 obręb ew. 1102  w jednostce  ewidencyjnej 141801_4 Góra Kalwaria - miasto;
Identyfikator działki ewidencyjnej: 141801_4.1102.77.

kategorie obiektów: XVIII/XVI, XXII, XXIV, XXV,VIII; XXIX, XXX

projektant:
- mgr inż. arch. Monika Mejka posiadająca uprawnienia budowlane nr ew. 10/PKOKK/2014, w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, członek Podkarpackiej Okręgowej Izby  Architektów RP nr ew. PK-0341 – branża architektoniczna;
- mgr inż. Piotr Kiliński posiadający uprawnienia budowlane nr ew. 234/PW/91,                                w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, członek Wielkopolskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. WKP/IS/2144/01 – branża sanitarna;
- mgr inż. Łukasz Wawrzyczek posiadający uprawnienia budowlane nr ew. SLK/OKK/7131.7132/5604/14, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                         i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, członek Śląskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. SLK/IE/9200/15 – branża elektryczna;
- mgr inż. Mateusz Dębniak posiadający  uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0471/PWBD/16, w specjalności inżynieryjno-drogowej bez ograniczeń, członek Mazowieckiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. MAZ/Bk/0715/16 – branża drogowa;
- mgr inż. Dariusz  Czeplina posiadający  uprawnienia budowlane nr ew. POM/0112/POOK/08, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, członek Pomorskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. POM/BO/0345/08 – branża konstrukcyjna;
- mgr inż. Sylwia Wawrzyczek posiadająca  uprawnienia budowlane nr ew. SLK/7870/PBWT/18, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, członek Śląskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr ew. SLK/BT/0941/19 – branża telekomunikacyjna.


Informuję, że ustawa - Prawo budowlane, zobowiązuje inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych: 
· zgodnie z art. 41 ust. 4, zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,;

· zgodnie z art.  42: 
1) zapewnić sporządzenie projektu technicznego, z zastrzeżeniem art. 34 ust. 3b, 
2) ustanowić kierownika budowy, 
3) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, w wypadku, gdy taki obowiązek wynika z niniejszej decyzji  
4) przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile jest wymagany;
· zgodnie z art. 47g  wystąpić do organu architektoniczno-budowlanego o wydanie dziennika budowy, przy czym zgodnie z art.  47b:
1. Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórkę albo zgłoszenia.
2. Dla obiektów liniowych dziennik budowy można prowadzić odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
Zgodnie z art.  47c:
1. Dziennik budowy prowadzi się w postaci:
1) papierowej, z uwzględnieniem art. 47v, albo
2) elektronicznej.(…)
3. Dziennik budowy w postaci elektronicznej prowadzi się w systemie Elektroniczny Dziennik Budowy, zwanym dalej "systemem EDB".
Zgodnie z art. 47g ust. 3:
Wystąpienie o wydanie dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej następuje w systemie EDB.
Zgodnie z art.  47f:
1. Inwestor zapewnia dołączenie do dziennika budowy kopii uprawnień budowlanych osób pełniących funkcje:
1) kierownika budowy;
2) kierownika robót;
3) inspektora nadzoru inwestorskiego;
4) projektanta sprawującego nadzór autorski - w przypadku, o którym mowa w art. 44 pkt 3.
2. Wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art.  36.  ustawy - Prawo budowlane, 
1) określam szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
· zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
· zgodnie z art. 45a ustawy Prawo budowlane, przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:
1) zabezpieczyć teren budowy (...);
2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego (...);
3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a) tablicę informacyjną oraz
b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

· zgodnie z art. 46 ustawy - Prawo budowlane, kierownik budowy (...), jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, oraz udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów.
· zgodnie z art.  47d ustawy - Prawo budowlane „Za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z przepisami ustawy odpowiada kierownik budowy.”
· roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zbliżeń budowanego obiektu z podziemnym uzbrojeniem terenu należy wykonywać ręcznie i ze szczególną ostrożnością pod nadzorem inspektorów właściwych służb. 
Roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją budowy, z zachowaniem warunków nałożonych przez uzyskane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia, oraz ochronę środowiska.
W szczególności wynikające z:
decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r. znak OŚR. 6220.31.2021.2021.MS ustalającej uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji opakowań z tektury na dz. ew.8/39w obrębie Moczydłów PGR, gmina Góra Kalwaria (zgodnie z zawiadomieniem o zmianach  w danych ewidencji gruntów i budynków  z dnia 26 stycznia 2023 r., znak GEK.1102.01.2023, włączenie obszaru ewidencyjnego Moczydłów PGR do miasta Góra Kalwaria włączenie wszystkich działek ewidencyjnych z obrębu Moczydłów PGR do nowego obrębu ew. Nr 11-02 w jedn. ew. miasto Góra Kalwaria, obecnie jest to działka o identyfikatorze:  141801_4.1102.75) uzupełnionej postanowieniem z dnia 22 marca 2023 r., znak OŚR. 6220.31.2021.2021.MS, która określiła następujące warunki na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:
1) Bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym 
w szczególności związanych z wycinką drzew oraz usunięciem wierzchniej warstwy gruntu należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody; kontrolę należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii i teriologii;
 w przypadku identyfikacji gatunku podlegającego ochronie należy dokonać analizy przepisów oraz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazów obowiązujących w stosunku do ww. formy ochrony przyrody;
2) Przed rozpoczęciem robót oraz w ich trakcie należy kontrolować teren budowy pod kątem obecności zwierząt i umożliwić im ucieczkę lub przenieść je poza teren budowy 
w bezpieczne dla nich miejsce; przeniesienie gatunków należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu teriologii, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
3) Otwarte wykopy ziemne na terenie budowy należy zabezpieczyć (wygrodzenia, przykrycia) przed możliwością wpadania do nich drobnych zwierząt lub w miarę możliwości wyprofilować kąt nachylenia jednej ze skarp wykopu w sposób umożliwiający samodzielne wychodzenie uwięzionych zwierząt; poza tym wykopy należy regularnie kontrolować 
do czasu ich zasypania, a w przypadku stwierdzenia w nich poszczególnych osobników należy je ewakuować poza teren budowy, z zastosowaniem przepisów odrębnych;
4) Przed zasypaniem wykopów przy udziale nadzoru przyrodniczego sprawdzić dno pod kątem obecności w nich zwierząt, a w przypadku stwierdzenia ewakuować je poza teren budowy 
z zastosowaniem przepisów odrębnych;
5) Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków 
(tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 września) lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym, po wcześniejszej opinii ornitologicznej o braku lęgów; przed dokonaniem wycinki należy także wykluczyć możliwość zasiedlenia drzew przez nietoperze;
6) Korony, pnie oraz korzenie drzew znajdujących się w sąsiedztwie realizowanych prac budowlanych, miejsc poruszania się ciężkiego sprzętu budowlanego oraz tras dowożenia materiałów budowlanych zabezpieczyć zgodnie ze sztuką ogrodniczą, według wskazań 
i przy udziale nadzoru dendrologicznego; zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów w zasięgu koron ww. drzew;
7) Na placu budowy stosować oświetlenie dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne, np. lampy sodowe lub LED; lampy powinny bezwarunkowo posiadać szczelne obudowy;
8) Zdjętą urodzajną warstwę gleby zdeponować w pryzmach, zabezpieczyć przed przesuszeniem w czasie składowania i wykorzystać do rekultywacji terenu inwestycji 
po zakończeniu jej realizacji;
9) Przy realizacji ewentualnych nasadzeń towarzyszących na terenie inwestycji należy stosować gatunki rodzime; do obsiania terenu w granicach inwestycji wykorzystać rodzime nektarodajne gatunki roślin dostosowane do lokalnych warunków, kwitnące w różnych etapach sezonu wegetacyjnego;
10) Na etapie realizacji prace budowlane, za wyjątkiem prac wymagających ciągłości procesu technologicznego, oraz transport materiałów budowlanych prowadzić wyłącznie 
w godzinach od 6:00 do 22:00;
11) Zaplecze budowlane oraz miejsca postoju maszyn na etapie realizacji inwestycji zlokalizować na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
12) Prace ziemne wykonywać bez konieczności odwadniania dna wykopów; w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia, ww. prace prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych z wykorzystaniem igłofiltrów, do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu inwestycyjnego wody z ewentualnego odwodnienia odprowadzać powierzchniowo na własny teren nieutwardzony; 
13)  Teren przedmiotowego przedsięwzięcia wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty);
14) Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych przewoźnych toalet; zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
15)  Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji wodę pobierać z miejskiej sieci wodociągowej;
16)    Na etapie eksploatacji inwestycji ścieki bytowe odprowadzać do miejskiej sieci kanalizacyjnej;
17) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych odprowadzać poprzez wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej do zbiorników przesiąkliwo-odparowalnych, ewentualnie wodę retencjonować bądź gospodarować na terenie działki po uprzednim uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego, o ile będzie wymagane; wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych uprzednio podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych;
18) Dokonywać systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz urządzeń podczyszczających ścieki;
19) W przypadku wystąpienia takiej możliwości stosować farby i lakiery o niskiej zawartości związków lotnych.
· zgodnie z art.  75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, określam, że w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Obowiązek właściwego zabezpieczenia elementów środowiska przyrodniczego, w tym gleby próchnicznej oraz istniejących drzew i krzewów, spoczywa na wykonawcy robót. Jeżeli ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa, należy podejmować działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód, w szczególności przez kompensację przyrodniczą, którą rozumie się jako: zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. 
Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 75 ust. 2 ww. ustawy: „Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej inwestycji.”
Przystępując do robót budowlanych należy pamiętać o przepisach chroniących prawa zwierząt, a w szczególności rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, które w § 6 ust. 1 zakazuje m.in. „niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku migracji lub żerowania.” 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
a) nakładam obowiązek  monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko umożliwiający szybkie reagowanie na ewentualne awarie;
2) określam szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
· Inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy lub określonych robót budowlanych oraz nadzór nad robotami przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i spełniającą wymóg art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane;
· na podstawie § 2 ust. 1 pkt 11, pkt 2, pkt 7, § 2 ust. 2,  § 3 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138, poz. 1554), nakładam na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonawstwem robót w zakresie ustalonym                            w projekcie budowlanym, zatwierdzonym niniejsza decyzją, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności  konstrukcyjnej i sanitarnej, w powiązaniu z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo budowlane;
· zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności.
5) informuję o obowiązkach i warunkach, wynikających:
· z art. 54 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że:  
„1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-2, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Przepis art. 30 ust. 6a stosuje się.
2. Organ nadzoru budowlanego może z urzędu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 1, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu, o którym mowa w ust. 1.”
 lub wynikające z art.  55 ustawy – Prawo budowlane, który stanowi, że: 
„1.  Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:
1) na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
a) V, IX-XVI,
b) XVII - z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie,
c) XVIII - z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,
d) XX,
e) XXII - z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów,
f) XXIV - z wyjątkiem stawów rybnych,
g) XXVII - z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych,
h) XXVIII-XXX
- o których mowa w załączniku do ustawy;
2) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 49 ust. 5 albo art. 51 ust. 4;
3) przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.
1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może obejmować:
1) obiekt budowlany lub jego część;
2) niektóre z obiektów budowlanych objętych jedną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem budowy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2.
1b.Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może być wydana, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.
2.  Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.”

Ponadto przypominam, o konieczności zachowania warunków wynikających z innych przepisów, w tym m.in.:

1) roboty budowlane można rozpocząć jedynie na  podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem art. 29-31, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane;
2) decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym ta stanie się ostateczną, lub budowa zostanie przerwana na czas dłuższy niż 3 lata, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane,
3) w razie konieczności inwestor jest zobowiązany uzyskać, zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) „Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości (…)”, które „wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków.”
4) jeżeli do wykonania robót budowlanych zgodnie z niniejszą decyzją jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz ew. najemcy lub użytkownika, na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu;
5) po zakończeniu budowy doprowadzić do należytego stanu i porządku teren nieruchomości, a w razie korzystania w trakcie budowy, także drogę, ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal;
6) odpowiedzialność cywilno-prawna w związku z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi w trakcie wykonywanych robót budowlanych oraz z tytułu odpowiedzialności za wejście na teren działek sąsiednich spoczywa w całości na inwestorze;


7) zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego dla niniejszej inwestycji nie zwalnia projektantów oraz projektantów sprawdzających z odpowiedzialności cywilnej i zawodowej za zgodność inwestycji z przepisami;
8) organ przypomina o obowiązku gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami, w tym ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.),
9) zgodnie z art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) organ nie nakłada  dodatkowych warunków kompensacji przyrodniczej, tylko przypomina o warunków realizacji przedsięwzięcia wynikające z decyzji  Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r.  znak OŚR.6220.31.2021.MS o środowiskowych uwarunkowaniach, uzupełnionej postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 22 marca 2023 r., znak OŚR.6220.31.2021. MS.
Otrzymanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nie zwalnia uczestników procesu budowlanego od obowiązków wynikających z innych przepisów. 


UZASADNIENIE
Dnia 16 lutego 2023 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pozwolenia na  budowę  hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynkami towarzyszącymi: portiernia, pompownią, wiatą na rowery, wiatami na odpady oraz infrastrukturą techniczną  towarzyszącą tj. zbiornikiem przeciwpożarowym, zbiornikiem retencyjnym, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, czterema masztami, totemem wjazdowym oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie:
	elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazu, kanalizacja kablowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego z linią zasilającą na działce ew.  nr: 77 obręb ew. 11-02  w jednostce  ewidencyjnej 141801_4 Góra Kalwaria – miasto. Ostateczną korektę  pełnomocnik inwestora dokonał dnia 7 marca 2023 r. w zakresie poprawnie wypełnienia wniosku. 
Następnie w dniu 25 kwietnia 2023 r. pełnomocnik inwestora złożyła zmianę wniosku w zakresie projektowanego zamierzenia budowlanego, które  dotyczy budowy  hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynkami towarzyszącymi: portiernia, pompownią, wiatą na rowery, wiatami na odpady, wiatą na palety, wiatą przystankową oraz infrastrukturą techniczną  towarzyszącą tj. dwoma zbiornikami przeciwpożarowym, trzema szczelnymi zbiornikami retencyjnymi, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, czterema masztami, totemem wjazdowym oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazu, kanalizacja kablowa SN, instalacja oświetlenia zewnętrznego z linią zasilającą.
	Na wstępie organ dokonał sprawdzenia kompletności wniosku pod względem formalnoprawnym. Inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę dołączył:
1) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci papierowej  wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;

2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) [bookmark: passage_237377]oświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b, t.j. w zakresie instalacji sanitarnych, dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233§6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 
4)  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa 
5)    pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 
Wobec tego, że inwestor nie złożył do Starosty Piaseczyńskiego wniosku o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ dokonał na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oceny, czy we wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z powyższym dokonano zbadania zgodności dokumentacji i nie stwierdzono niezgodności zapisów decyzji środowiskowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Po zbadaniu materiału dowodowego organ uznał, że nie zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
	Wypełniając zapis art. 95 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ wskazuje poniżej wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, oraz  w jaki sposób zostały one uwzględnione w projekcie budowlanym:
a)     zaprojektowano 4 drukarki offsetowe, każda wyposażona w minimum 
5 indywidualnych okapów wyciągowych z odprowadzaniem zanieczyszczeń z każdej drukarki pięcioma emitorami pionowymi, zadaszonymi o minimalnej wysokości 
9,5 m (łącznie 20 emitorów);
b) system transportu odpadu makulaturowego będzie wyposażony w instalacje odpylającą 
o skuteczności odpylania minimum 98 % z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, zadaszonym o wysokości minimum 9,5 m;
c)   zaprojektowano na potrzeby ogrzewania planowanej inwestycji:
ca) 2 kotły gazowe o maksymalnej mocy  800 kW każdy, z odprowadzaniem zanieczyszczeń dwoma emitorami pionowymi, otwartymi o minimalnej wysokości 
10,5 m i maksymalnej średnicy 0,3 m o łącznej mocy 1600 kW;
cb) 1 kocioł gazowy o mocy  60 kW, z odprowadzaniem zanieczyszczeń emitorem pionowym, otwartym o minimalnej wysokości 10,5 m i maksymalnej średnicy 0,15m na potrzeby podgrzewania wody CWU; 
d)     zaprojektowano 3  szczelne zbiorniki retencyjne  na wody opadowe i roztopowe 
    o łącznej pojemności  6654 m3,								
e)     dla  potrzeb funkcjonowania planowanej inwestycji  zaprojektowano:
ea) 26 wyrzutni mechanicznych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 65 dB każda;
oraz
eb) 20 centrali wentylacyjnych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 72 dB każda;
f)    zaprojektowano  wjazdy  na teren inwestycji od strony północnej;
g) zaprojektowano odgrodzenia terenu z podmurówką niewystającą ponad powierzchnię terenu z mnimalnym 20 cm prześwitem pomiędzy dolną krawędzią ogrodzenia a powierzchnią terenu-podmurówki.
 	Jednocześnie organ wyjaśnia, iż w części dotyczącej warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych organ przypomniał  w sentencji niniejszej decyzji o konieczności dostosowania się do uwag i zaleceń zawartych w decyzji środowiskowej. 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane obejmuje nieruchomości nr ew. 77,75, 74, 70, 69, 78, 80, 81 w obrębie ew. 1102 w jednostce ewidencyjnej 141801_4 Góra Kalwaria - miasto, zatem organ dokonał zgodnie                  z art. 61 § 4 k.p.a. zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania. 
Zgodnie z art. 28 ust.2 ustawy – Prawo budowlane: „Stronami postępowania                          w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu”.  Zawiadomieniem z dnia 27 marca 2023 r., nr rej. ARB.6740.165.2023.MaW,   powiadomiono strony o toczącym się przed tutejszym organem postępowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia na budowę. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało wystosowane do  właścicieli działek 75, 74, 70, 69, 78, 80, 81 w obrębie ew. 1102 w jednostce ewidencyjnej 141801_4 Góra Kalwaria - miasto, w tym do pełnomocnika inwestora.
	Wobec stwierdzenia kompletności wniosku pod względem formalnym, dokonano sprawdzenia wniosku pod względem materialnoprawnym zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy                - Prawo budowlane tj.:
a) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego z:
b) zgodność projektu budowlanego z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu  wsi Moczydłów- część II, zatwierdzonego  uchwałą nr LIV/585/2017 Rady Miejskiej  Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.,poz. 102),  zmieniony Uchwałą nr LX/544/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów – część II  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 9532),gdzie  dla terenu inwestycji przewidziano przeznaczenie podstawowe:
„a) - obiekty produkcyjne, produkcyjno-usługowe, magazynowe i obsługi gospodarki rolnej wraz z niezbędnymi technologicznie obiektami infrastruktury technicznej, dojazdami i dojściami pieszymi, miejscami postoju pojazdów                          i zielenią ;
- usługi  z zakresu: handlu detalicznego w obiektach o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, biur, administracji, obsługi finansowej, gastronomii, usług bytowych i rzemiosła oraz ośrodki badań,  oznaczony symbolem urbanistycznym 15P  i innymi aktami prawa miejscowego, 
b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji                            o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia                    3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 	środowisko,
c)  ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi;
3. kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-  budowlanego, w tym dołączenie:

a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta                         i projektanta sprawdzającego,
d) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;
4. posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
5. w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także wykonania sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
Z powodu stwierdzenia naruszeń w powyższym zakresie, działając na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, Starosta Piaseczyński postanowieniem z dnia 27 marca 2023 r., nr rej. ARB.6740.165.2023.MaW, nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia,                       w terminie 90 dni od daty doręczenia postanowienia, następujących braków                                          i nieprawidłowości w przedłożonych egzemplarzach projektu poprzez:
„1. przedłożyć ostateczną  decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria ustalającą uwarunkowania środowiskowe dla projektowanego przedsięwzięcia na działce ew. nr 77, obręb ew. 11-02  w jednostce  ewidencyjnej 141801_4 Góra Kalwaria - miasto  – projektowana inwestycja obejmuje działkę jak wykazano powyżej, a inwestor dołączył  ostateczną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r. nr rej. OŚR.6220.31.2021.MS ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie zakładu produkcji opakowań z tektury na działce nr ew. 8/39 w obrębie Moczydłów PGR, gmina Góra Kalwaria.
Z wniosku o pozwolenie na budowę wynika, iż projektowane przedsięwzięcie obejmuje budowę:
„hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynkami towarzyszącymi: portiernia, pompownią, wiatą na rowery, wiatami na odpady oraz infrastrukturą techniczną  towarzyszącą tj. zbiornikiem przeciwpożarowym, zbiornikiem retencyjnym, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych ni ciężarowych, czterema masztami, totemem wjazdowym oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie:
elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazu, kanalizacja kablowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego z linią zasilającą na działce ew. nr: 77 obręb ew. 11-02  w jednostce  ewidencyjnej 141801_4 Góra Kalwaria – miasto.
	Z przedłożonego projektu budowlanego tj. projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego wynika, iż inwestor zmienił zakres przedsięwzięcia w stosunku do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r. nr rej. OŚR.6220.31.2021.MS , którą działając na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 80 ust.1 oraz art.82 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) zwanej dalej ustawa ooś, a także §3 ust.1, pkt 14, pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b, pkt 56 lit. b   rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.),  którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji opakowań z tektury na działce ew. nr 8/39 w obrębie Moczydłów PGR gmina Góra Kalwaria. 
	Nadto organ zauważył, iż w uzasadnieniu  decyzji środowiskowej przywołanej powyżej, wpisano, iż planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zakładu produkcji opakowań z tektury na działce nr ew. 8/39 w obrębie Moczydłów PGR, gmina Góra Kalwaria. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia  powstaną m.in. budynek produkcyjny wraz z częścią biurowo-socjalną, portiernia z salą szkoleniową, infrastrukturą towarzysząca. Po realizacji planowanego przedsięwzięcia tereny zagospodarowane w obrębie przedmiotowej działki będą zajmować powierzchnię ok. 7,8332 ha, zaś z przedłożonego projektu zagospodarowania działki ew. nr 77 obręb ew. 11-02 wynika, iż przekształceniu podlega powierzchnia 8,6641 ha. 
Organ wnioskuje o doprowadzenie projektowanego zamierzenia budowlanego do zgodności    z decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r. nr rej. OŚR.6220.31.2021.MS w zakresie zamierzenia budowlanego, w tym budynku portierni, w ramach której winna być sala szkoleniowa oraz ogrodzenia nieruchomości, gdyż przedmiotowa decyzja środowiskowa nakazuje wykonanie ogrodzenia nieruchomości objętej inwestycją.	
	Art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy „ooś”, orzeka, iż „ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania  w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, przeprowadza się, jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, iż we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

2. projekt  zagospodarowania i projekt architektoniczno-budowlany doprowadzić do zgodności z wnioskiem – we wniosku wskazano budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynkami towarzyszącymi: portiernia, pompownią, wiatą na rowery, wiatami na odpady oraz infrastrukturą techniczną  towarzyszącą tj. zbiornikiem przeciwpożarowym, zbiornikiem retencyjnym, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, czterema masztami, totemem wjazdowym oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazu, kanalizacja kablowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego z linią zasilającą - organ po przeanalizowaniu opisu i  rysunku projektu zagospodarowania spostrzegł, że rysunek projektu zagospodarowania wskazuje etapowanie projektowanego zamierzenia budowlanego, w tym etapowanie realizacji hali  produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym. 
Organ stwierdza, iż wskazanie realizacji projektowanej hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym nie jest etapowaniem w rozumieniu art. 33 ust.1 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, iż  „w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołów obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych  obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest zobowiązany przedstawić  projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt1, dla całego zamierzenia budowlanego”, gdyż dotyczy jednego budynku. 
Organ przypomina iż decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r. nr rej. OŚR.6220.31.2021.MS ustalająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie zakładu produkcji opakowań z tektury na działce nr ew. 8/39 w obrębie Moczydłów PGR, gmina Góra Kalwaria, nie obejmuje etapowania, tym samym projektowane zamierzenie budowlane nie może być realizowane w ETAPACH.

	Organ informuje, iż  zgodnie z art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane  przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, jeżeli oddawane do użytkowania obiekty budowlane lub ich części mogą samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 55 ust. 1b ustawy);
Organ spostrzegł, również, iż na przedłożonym rysunku projektu zagospodarowania mamy linię energetyczną średniego napięcia, pod którą  oraz w sąsiedztwie zaprojektowano obiekty. W takim przypadku należy część rysunkowa projektu zagospodarowania uzgodnić z właściwym zarządcą sieci energetycznej, zaś projekt opracować uwzględniając uwarunkowania wynikające z powyższego opracowania. 
W przypadku likwidacji przedmiotowej sieci, część rysunkową projektu zagospodarowania  opracować na nieaktualnej mapie do celów projektowych, przyjętej do  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a swym zasięgiem obejmować teren, którego wniosek dotyczy, jak również obszar oddziaływania przewidywanej inwestycji.
3. projekt budowlany należy doprowadzić do zgodności z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1679 ze zm.) w zakresie:
1) z  §5, który ustala, iż  „ Oprawia się następujące elementy projektu budowlanego:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu;
2) projekt architektoniczno-budowlany;
3) projekt techniczny;
4) załączniki projektu budowlanego:
a) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy,
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej,
c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy”- nazwę oprawy  projektu  doprowadzić do zgodności z § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia - organ wyjaśnia, iż przedłożone projekty nie posiadają wymaganego rozporządzeniem  elementu pn. „Załączniki do projektu  budowlanego”. 
W przedłożonej dokumentacji zamieszczono podział na następujące elementy projektu tj.
- projekt zagospodarowania działki;
- projekt architektoniczno-budowlany; 
-  część formalno-prawna, która winna być nazwany  „załączniki projektu budowlanego”;
Ponadto  zawartość załączników  do projektu budowlanego doprowadzić do zgodności z  § 5 ust. 1 pkt 4 - organ spostrzegł, iż do tego elementu dołączono  kopię decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzającym uprawnienia  budowlane  oraz kopię zaświadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień opracowania projektu oraz badanie podłoża gruntowego opracowane przez mgr inż. Wojciecha Rogowskiego                              i mgr Roberta Grzybińskiego. 
	Organ nadmienia, zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane, do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego dołącza się:
1)  kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:
    a) opracowania projektu – w przypadku projektanta;
    b) sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego;
3) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami                     i zasadami wiedzy technicznej,
a opinię geotechniczną  oraz informację o sposobie posadowienia obiektu do części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego.
2) z § 7 ust. 2, który brzmi: „Na stronie tytułowej zamieszcza się:
       1) nazwę elementu projektu budowlanego, którego ona dotyczy; 
       2) informacje dotyczące zamierzenia budowlanego:
       a) nazwę zamierzenia budowlanego,
       b) adres i kategorię obiektu budowlanego,
       c) identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany,
       d) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3)  datę opracowania oraz imię, nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, która opracowała daną część projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu sporządzonego przez nią opracowania – w przypadku strony tytułowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego”-
 a) stronę tytułową części pn. „Projekt architektoniczno-budowlany” doprowadzić do zgodności z  § 7 ust. 2 pkt 3 i  ust.3 tj. imię, nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, która opracowała daną część projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu sporządzonego przez nią opracowania oraz dodatkowo imię i nazwisko, specjalność, numer uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i   podpis projektanta sprawdzającego - na stronie tytułowej projektu architektoniczno- budowlanego wskazano projektanta i projektanta sprawdzającego z branży architektonicznej;
b) strony tytułowe elementów projektu budowlanego, tj. projekt zagospodarowania terenu lub działki i projekt architektoniczno-budowlany uzupełnić o ustalenie na podstawie załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. kategorii projektowanych obiektów budowlanych – na stronach tytułowych zamieszczono  kategorie nie wszystkich projektowanych obiektów, nie podano kategorii pylonu i masztów oraz zbiorników wody deszczowej i zbiornika wody do celów pożarowych, budynku pompowni. Określając  kategorię obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  poprzez wskazanie przeznaczenia „kategoria / kategoria”, pierwsza                      z  kategorii to ta o przeważającej powierzchni użytkowej budynku. W omawianym przypadku mamy budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym;
3) z § 8, który uściśla, iż „1. W przypadku opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego przez tego samego projektanta dopuszcza się dołączenie dokumentów, o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy, tylko do jednego z tych projektów.
2. W przypadku oprawy wielotomowej projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dokumenty, o których mowa w art. 34 ust. 3d ustawy, dołącza się do pierwszego tomu” -  projekt zagospodarowania lub projekt architektoniczno-budowlany uzupełnić o dokumenty o których mowa w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane tj.
1) kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
2) kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień:
a) opracowania projektu - w przypadku projektanta,
b) sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzającego;
3) oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami                     i zasadami wiedzy technicznej.
	W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3d pkt 3, wskazuje się również imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych:
1) osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie;
Projekt zagospodarowania terenu lub projekt architektoniczno-budowlany  uzupełnić o dokumenty wskazane w art. 34 ust. 3d pkt 1 i 2 ustawy Prawo budowlane   projektantów i sprawdzających wszystkich branż opracowujących omawiany projekt.
4) z § 9 ust. 1, który ustala, iż  „Część rysunkową projektu budowlanego:
1) zaopatruje się w:
a)  niezbędne oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie,
b) wyjaśnienia opisowe
- umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu;
2)   sporządza się z zastosowaniem zasad wymiarowania określonych w Polskich Normach wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia” –  legendę przyjętych oznaczeń zamieszczoną na  rysunku projektu zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlanego  doprowadzić do zgodności z przyjętymi oznaczeniami oraz zastosować objaśnienia  i wyjaśnienia  umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu. 
5) z § 10, który mówi, iż metryki projektu na rysunkach ustalają:
	„Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego umieszcza się metrykę projektu zawierającą:
1) nazwę obiektu budowlanego podaną co najmniej w formie skróconej, właściwie identyfikującą obiekt;
2) tytuł, skalę i numer rysunku;
3) imię i nazwisko projektanta oraz numer posiadanych uprawnień budowlanych;
4) datę sporządzenia rysunku;
5) podpis projektanta - w przypadku projektu budowlanego w postaci papierowej.
2. W projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym, które są objęte obowiązkiem sprawdzenia, w metryce projektu umieszcza się dodatkowo imię i nazwisko, numer uprawnień budowlanych, datę sprawdzenia i - w przypadku projektu budowlanego w postaci papierowej - podpis projektanta sprawdzającego”
 – metryczki na rysunkach części architektoniczno-budowlanej (rys. nr PB-02 - rzut piętra; rys. nr PB-ARCh_06, rys. PB_Ach_08,  rys. nr PB_ARCH_10, rys.nr PB_ARCH_11), uzupełnić o podanie skali   jakiej wykonano rysunek oraz metryczki na wszystkich rysunkach w części architektoniczno- budowlanej uzupełnić o wskazanie nazwy obiektu budowlanego, którego ten rysunek dotyczy – w metryczkach  nie zamieszczono danych identyfikujących obiekt;
6) z §12 w zakresie określenia powierzchni budynku, który postanawia, iż  „Powierzchnie budynku określa się zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b” – 
7)  organ wnosi o doprecyzowanie powierzchni projektowanych budynków i obiektów kubaturowych – organ na podstawie części opisowej projektu zagospodarowania wyciągnął wniosek, iż  zaprojektowano zbiornik wody do celów pożarowych, budynek pompowni wód,  2 zbiorniki na wody opadowe, co nie ma odzwierciedlenia w opisie projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno-budowlanego odnośnie wykazu ich parametrów powierzchniowych.
	Poza tym z zestawienia pomieszczeń zamieszczonego na rys. nr PB-01i rys. PB-02  budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym  jednoznacznie wynika, iż do powierzchni użytkowej doliczono powierzchnię schodów, zaś w parametrach budynku nie podano powierzchni całkowitej budynku; 
§ 20 ust.1 pkt 4 lit.b  rozporządzenia uszczegóławia jakie dane winny być zawarte w zestawienia powierzchni, przy czym:
„– powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych                       i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy,
– powierzchnię użytkową budynku powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób,
– przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie,
– przy określaniu zestawienia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
c) wysokość, długość, szerokość, średnicę,
d) liczbę kondygnacji,
e) inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej”.
Organ dodaje, iż powierzchnia całkowita budynku jest wymagana przy sprawdzeniu wskaźnika intensywności zabudowy, o którym mowa w §34 pkt 2 uchwały nr LIV/585/2017 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów- część II (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 102), zmienioną uchwałą nr LX/544/2021 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów- część II ( Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2021 r., poz. 9532).
	Organ dodaje, iż wskaźnik intensywności zabudowy  to suma powierzchni wszystkich kondygnacji budynku mierzona po zewnętrznym obrysie budynku do granic działki. Wskaźnik informuje nas o tym, jaka jest maksymalna dopuszczalna powierzchnia wszystkich obiektów na terenie naszej działki. Wskaźnik ten jest podawany w formie liczbowej.  

7) z § 14 pkt 4, 6, 7,8  część opisowa projektu zagospodarowania działki winna zawierać:
a) „4) zestawienie:
a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,
b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,
c) powierzchni biologicznie czynnej,
d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności                           z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących” –
-  zestawienie uzupełnić o wskaźnik intensywności zabudowy, mając na uwadze §  34 pkt 2 przywołanej uchwały w pkt 6. 	
b) „6) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi”- część opisową uzupełnić o dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. W pkt 2.5 (str. 22) zamieszczono lakoniczną informację, między innymi „Droga pożarowa zostanie usytuowana w odległości zawartej w przedziale od 5 m do 15 (dot. strefy ZL) i do 25 m (od hali PM). Droga pożarowa posiadać będzie szerokość nie mniejszą niż 4,0 m (…). Organ stoi na stanowisku, iż w części opisowej należy podać konkretne, pełne informacje w tym zakresie, gdyż  w części opisowej nie odniesiono się w pełni do wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                    z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124 poz.1030) oraz warunków ochrony pożarowej budynku;
c) „7) inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu lub robót budowlanych” – projektowane przedsięwzięcie objęte jest decyzją  Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r. nr rej. OŚR.6220.31.2021.MS, którą ustalono środowiskowe uwarunkowania dla  projektowanego przedsięwzięcia, tym samym należy wskazać działania wymagane na etapie realizacji inwestycji przez inwestora  określone w przedmiotowej decyzji – nie odniesiono się do wymogów decyzji środowiskowej.
	Ponadto organ wzmiankuje, iż omawiana decyzja ustalająca uwarunkowania środowiskowe, nie przewiduje etapowania realizacji projektowanego przedsięwzięcia;
d) „8) informację o obszarze oddziaływania obiektu” – informację o obszarze oddziaływania  obiektu (przedsięwzięcia) uzupełnić o powołanie przepisów prawa na podstawie których opracowujący  określił obszar oddziaływania inwestycji. 
§3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane postanawia, iż przez obszar oddziaływania należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  z tym obiektem ograniczenia w zabudowie  tego terenu. Zgodnie z zapisem §3 pkt 1 Prawa budowlanego obiekt budowlany to  budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenie, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
 	Organ sugeruje, iż projektant musi rozważyć, czy w danej sytuacji nie należy wziąć pod uwagę przepisów z zakresu ochrony środowiska (na przykład dotyczących ochrony przed hałasem, gdyż w budynku będzie prowadzona działalność produkcyjna i magazynowa emitująca hałas oraz wpływ na środowisko  zaprojektowanych łącznie 1370 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 1 m.p. dla samochodu osoby niepełnosprawnej) oraz 8 m.p. dla samochodów ciężarowych. 
Organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 28 ust.2 ustawy – Prawo budowlane: „Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu”.
8) z §15, który reguluje, iż część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu musi:
„1.    Część rysunkową projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii.
1a.   W przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu sporządzanego w postaci elektronicznej mapa, o której mowa w ust. 1, lub jej kopia mogą mieć postać wektorową lub rastrową.
2. Część rysunkowa projektu zagospodarowania działki lub terenu określa:
1) orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
2) granice działki lub terenu;
3) usytuowanie i obrys istniejących oraz projektowanych obiektów budowlanych wraz z określeniem sposobu ich użytkowania, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów, liczbę kondygnacji, charakterystyczne rzędne - w tym rzędne terenu istniejącego i projektowanego, wymiary oraz odległości od granicy działki lub terenu, wzajemne odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych w zakresie niezbędnym do sprawdzenia zgodności wymiarów i odległości z przepisami, a także postanowieniami, w szczególności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszącej;
4) zasięg obowiązywania nakazów, ograniczeń i uwarunkowań, o których mowa w § 14 pkt 5 lit. a, c i d;
5) granice terenu zamkniętego oraz jego strefy ochronnej;
6) układ komunikacji wewnętrznej terenu przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający w szczególności układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników,                             a w zależności od potrzeb - przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary;
7) przebieg i charakterystyczne wymiary dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z tymi drogami;
8) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego,                            a w razie potrzeby przekroje pionowe terenu;
9) układ istniejącej zieleni, z oznaczeniem jej elementów podlegających likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
10) urządzenia lub inne rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, w tym usytuowanie źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody, wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych;
11) układ sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych - w przypadku objęcia ich zakresem projektu;
12) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów - w przypadku objęcia ich zakresem projektu;
13) podział terenu na części, o którym mowa w § 16;
14) położenie sytuacyjno-wysokościowe w przypadku obiektów liniowych” -  część rysunkową projektu zagospodarowania uzupełnić o:
a) część rysunkową projektu zagospodarowania działki  sporządzić  na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii – rysunek planu zagospodarowania nie został wykonany na mapie do celów projektowych;
	Organ sygnalizuje, iż mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą potwierdzenie  przyjęcia materiałów  lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji (art. 34b ustawy prawo budowlane);
b)  orientację  położenia działki  w stosunku do stron świata i terenów sąsiednich- brak na rysunku projektu zagospodarowania orientacji położenia działki;
c) mając na uwadze zapis §16 rozporządzenia, który stanowi, iż „W przypadku zamierzenia budowlanego realizowanego etapowo projekt zagospodarowania działki lub terenu określa kolejność realizacji poszczególnych obiektów wraz z odpowiadającymi im częściami terenu w sposób umożliwiający użytkowanie tych obiektów zgodnie z przeznaczeniem”- w przypadku podtrzymania stanowisko, co do realizacji inwestycji w etapach, wyznaczyć  w sposób bardzo czytelny kolejność realizacji poszczególnych obiektów wraz z odpowiadającymi im częściami terenu i urządzeniami budowlanymi pozwalającymi na użytkowanie tych obiektów zgodnie                z przeznaczeniem oraz do wniosku dołączyć decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria ustalającą uwarunkowania środowiskowego dla projektowanego przedsięwzięcia                  z uwzględnieniem etapowania. Poza tym, na rysunku pokazano realizację budynku hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym do realizacji w etapach, co jest sprzeczne z zapisem  art. 33 ust.1 ustawy Prawo budowlane;
d)   uzupełnić wymiary projektowanych obiektów oraz odległości od granicy działki, wzajemne odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych w zakresie niezbędnym do sprawdzenia zgodności wymiarów i odległości z przepisami – na rysunku nie naniesiono wymiarów wszystkich projektowanych obiektów, nie naniesiono wzajemnych odległości obiektów  i urządzeń budowlanych oraz wymiarów odległości od granic działki;
e)  wymiar szerokości dojazdów i dojść do  projektowanych  obiektów, biorąc pod uwagę § 16 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
f) wskazać połączenie projektowanych instalacji elektroenergetycznych z zewnętrzna  siecią energetyczną  - na rysunku nie pokazano przyłącza energetycznego. 
Nadto umieszczoną  legendę na rysunku doprowadzić do zgodności z przyjętymi oznaczeniami;
g) obrys budynku hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową doprowadzić do zgodności z pkt 3 niniejszego postanowienia wraz ze wskazanie poprawne lokalizacji projektowanej drogi pożarowej i docelowej lokalizacji  wiaty na palety oznaczonej cyfrą 10a – przedstawiony  rysunek projektu zagospodarowania  pokazuje etapowanie realizacji budowy budynku hali w etapach, zaś droga pożarowa została zaprojektowana w obszarze terenu, który zostanie zabudowany budynkiem hali (w opisie jako II etap), oraz cyfrą 10a opisano „projektowane przeniesienie  wiaty  na palety  dla etapu II”;
h)  wrysować projektowaną ścieżkę rowerową – w części opisowej projektu zagospodarowania (str.7) zamieszczono informację „Dodatkowo od wiaty na rowery, poprzez naziemny parking wielostanowiskowy zlokalizowany  przy północnej  granicy działki przewidziano ścieżkę  rowerową” –  na przedmiotowym rysunku nie wrysowano projektowanej ścieżki rowerowej;
i) wykazać  8 miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych z podaniem ich wymiarów – organ na podstawie rysunku projektu zagospodarowania ustalił, iż wykazano 3 m.p., zaś w opisie (str. 7-8) mamy 8 m.p. Organ nie może sprawdzić, czy  projektowane miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych spełniają wymogi wynikające z § 21 ust.1 i 2 rozporządzenia   Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
§21 ust.1 i 2 ustala, iż stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
„ 1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
 2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 3) szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
 4) szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.
2. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
 1) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m –                 w przypadku samochodów osobowych;
 2) szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
 3) szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych”.
j) wskazać zbiorniki retencyjne opisane w części opisowej ZR-1 i ZR-2;
k) lokalizację miejsc postojowych zlokalizowanych w bezpośredniej granicy działki (zaprojektowanych w części północnej nieruchomości)  doprowadzić do zgodności z §19 ust. 2 rozporządzenia – organ zauważył, iż  nie zachowano wymaganej  odległości dla projektowanego parkingu 121 m.p. dla samochodów osobowych. Miejsca postojowe zostały zaprojektowane w bezpośredniej granicy działki (od strony północnej). 
Organ wyjaśnia, iż zgodnie z art. 19 ust. 4 rozporządzenia, zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu  parkingów między liniami rozgraniczającymi ulicy.  
W tym przypadku zaprojektowano miejsca postojowe na terenie działki budowlanej;
Oprócz tego część rysunkową projektu zagospodarowania doprowadzić do spójności z częścią opisową w zakresie liczby projektowanych miejsc postojowych w  etapie I – w opisie mamy „ 119 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych zaś na rysunku wrysowano 121 m.p.  dla samochodów osobowych, w tym 1 m.p. dla samochodu osoby niepełnosprawnej;
l) rysunek uzupełnić o wymiar projektowanego pylonu;
m) nanieść wymiar odległości pomiędzy  projektowanymi hydrantami  zewnętrznymi; 
Organ przypominam, iż §17 rozporządzenia dopuszcza dołączenie dodatkowego zbiorczego rysunku koordynacyjnego uzbrojenia terenu, w celu poprawy czytelności projektu zagospodarowania działki.
n)  mając na uwadze art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym                  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1043 ze zm.) w związku z  art. 54 oraz  zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań                 w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1247 ze zm.) - projekt  zagospodarowania doprowadzić do zgodności z przywołanym przepisem oraz uzupełnić o uzgodnienie z zarządcą infrastruktury kolejowej w zakresie prowadzenia usytuowania budowli                                     i budynków oraz prowadzonych robót budowlanych na nieruchomości położonej                               w bezpośrednim sąsiedztwie z obszarem kolejowym. W omawianym przypadku, zapis decyzji środowiskowej wymaga zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na ogrodzenie nieruchomości oraz realizacji pasa zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie z terenem zamkniętym kolei, co wymaga uzgodnienia z zarządca infrastruktury kolejowej;
	Art. 53 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym, ustala, iż „Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym że odległość ta od osi skrajnego toru nie może być mniejsza niż 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3”.
 	§ 4 ust. 3 rozporządzenia mówi, iż „Wykonanie robót ziemnych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno być każdorazowo uzgadniane z zarządcą infrastruktury”.
9)  część opisową projektu architektoniczno-budowlanego  do zgodności z  §20 ust.1, który   określa,
 „1. Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera:
1) rodzaj i kategorię obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego;
2) zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego;
3) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe                                i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających                   z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczególności:
a) kubaturę,
b) zestawienie powierzchni, przy czym:
– powierzchnię użytkową budynku pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieużytkowych poddaszy,
– powierzchnię użytkową budynku powiększa się o powierzchnię: antresol, ogrodów zimowych oraz wbudowanych, ściennych szaf, schowków i garderób,
– przy określaniu powierzchni użytkowej powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie,
– przy określaniu zestawienia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
c) wysokość, długość, szerokość, średnicę,
d) liczbę kondygnacji,
e) inne dane niż wskazane w lit. a-d niezbędne do stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
5) opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - liczbę lokali mieszkalnych i użytkowych;
7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - liczbę lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych,                  o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osób starszych;
8) opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej                    w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;
9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych,                             z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania,                                 w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń,                           z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
- uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;
10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku - analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
b) dostępne nośniki energii,
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia                 w energię,
e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;
11) w stosunku do budynku - analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie                              w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
12) informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
13) dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu” – po przeanalizowaniu zapisów części opisowej stwierdzam, iż nie odniesiono się do:
 a) wskazanie rodzaju i kategorii poszczególnych  projektowanych obiektów budowlanych –  w opisie odniesiono się do wskazania poszczególnych projektowanych obiektów z podaniem ich kategorii. Na str. 5 opracowania zamieszczono kategoria obiektu: XVIII magazyn, VIII inne budowle, XXII parkingi, III budynki gospodarcze, zaś  projektowane zamierzenie budowlane dotyczy budowy „budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynkami towarzyszącymi: portiernia, pompownią, wiatą na rowery, wiatami na odpady oraz infrastrukturą techniczną  towarzyszącą tj. zbiornikiem przeciwpożarowym, zbiornikiem retencyjnym, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, czterema masztami, totemem wjazdowym oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazu, kanalizacja kablowa, instalacja oświetlenia zewnętrznego z linią zasilającą”, co więcej inwestycja nie obejmuje budowy budynków gospodarczych, gdyż zgodnie z §3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie przez budynek gospodarczy należy rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu                   i płodów rolnych służącym mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych;
b) podać charakterystyczne parametry projektowanych obiektów budowlanych – nie uwzględniono wszystkich projektowanych obiektów na działce inwestycyjnej.
Organ zwraca uwagę, iż jest nie dopuszczalne podawanie kubatury budynku  w przybliżeniu (z dopiskiem np. Ok.230 m3). Pominięto parametry budynku  pompowni, co prawda w pkt. 8.3 (str. 16) wpisano „Charakterystyczne parametry pompowni i zbiornika p.poż.”. 
 Pominięto  w parametry pompowni i zbiornika p.poż. oraz nie odniesiono się do projektowanych zbiorników na wody opadowe, masztów, totemu wjazdowego;
c) dołączyć opinię  geotechniczną do części architektoniczno-budowlanej projektu – opracowujący projekt opinię dołączył do elementu nazwanego „część formalno-prawna”, który zgodnie z rozporządzeniem winien nosić nazwę  „Załączniki do projektu budowlanego”;
d) części opisową uzupełnić o spełnieniu w dokumentacji projektowej wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ooś wymagań dotyczących ochrony środowiskowej wynikających z decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r. znak OŚR.6220.31.2021.MS – na str. 10-12 przepisano zapisy wynikające z wyżej przywołanej decyzji, jednak  zostały spełnione wymogi poprzez wskazanie konkretnych zaprojektowanych urządzeń i ich liczby. 
Poza wszystkim projekt uzupełnić o opis technologii produkcji. Organ zwraca uwagę, iż zgodnie z § 2 rozporządzenia, który ustala iż „Projekt budowlany sporządza się w języku polskim, w czytelnej technice graficznej”. 
W omawianym projekcie  na rysunkach rzutów parteru hali produkcyjno-magazynowej  opisy  w języku angielskim i języku technicznym urządzeń, wobec tego nie jest możliwe sprawdzenie, czy zostały spełnione wymogi decyzji środowiskowej; 
e) parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie  oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie uzupełnić o rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – nie odniesiono się do tego zagadnienia;  
f) uzupełnić o analizę technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło  w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła, określającą:
a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej,
b) dostępne nośniki energii,
c) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:
– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
d) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia    w energię,
e) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię, dla budynku hali i budynku portierni – projekt nie zawiera wymaganej analizy;
g) w stosunku do budynku - analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie                                     w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) – nie odniesiono się do tego zagadnienia;
h) z § 20 ust. 1 pkt 12,  tegoż rozporządzenia który  mówi, iż  „Część opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem”. W omawianym przypadku część opisowa projektu architektoniczno-budowlany  nie zawiera informację o  instalacji piorunochronowej, zaś §53 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.) ustala,
 iż „Budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań  atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków wyszczególnionych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych”
Ochronę odgromową powinny mieć budynki :
· o powierzchni ponad 500 m² i wyższe niż 15 m;
· zbudowane z materiałów łatwo zapalnych - bez względu na wysokość;
· takie, dla których wskaźnik zagrożenia piorunowego obliczony według zasad w normie przekracza określoną wartość.
W części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego (str.26-32) zamieszczono informację o wyposażeniu  budynku, jednakże nie odniesiono się do zagadnienia ochrony od wyładowań atmosferycznych.
 Należy pamiętać, że na etapie wykonywania projektu technicznego nie można dokonywać zasadniczych zmian w przyjętych wcześniej rozwiązaniach, a przede wszystkim dodawać nowych elementów.
10)  do zgodności z § 21, który wyjaśnia, iż część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera:
 „1) w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego budynki:
a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego i rozwiązań architektoniczno-budowlanych,
b) charakterystyczne przekroje, w zakresie niezbędnym do przedstawienia układu funkcjonalno-przestrzennego, z nawiązaniem do poziomu terenu, ukazujące powiązanie z podłożem oraz przyległymi obiektami,
c) widoki elewacji oraz dachu lub przykrycia w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego, w tym jego wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych stron, z naniesionym na rysunku określeniem graficznym lub opisowym charakterystycznych wyrobów wykończeniowych i kolorystyki;
2) w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego obiekty budowlane inne niż budynki:
a) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów,
b) charakterystyczne przekroje,
c) widoki
- z nawiązaniem do poziomu terenu, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie pionowym i poziomym oraz z określeniem graficznym lub opisowym wyrobów wykończeniowych i kolorystyki” - część rysunkową projektu architektoniczno-budowlanego doprowadzić do zgodności w zakresie:
a) projekt uzupełnić o rysunek antresoli – w zestawieniu pomieszczeń hali (str. 21-22) wykazano antresolę o pow. 136,38 m2, co nie ma odzwierciedlenia w rysunku. 
Organ przypomina, iż zgodnie z § 3 pkt 19 rozporządzenia w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, antresolą jest górna część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona;
b) rysunki: nr PB-01, PB- 3 uzupełnić o legendę przyjętych oznaczeń na rysunku – rysunki nie posiadają legendy przyjętych oznaczeń, tym samym są nieczytelne oraz opisy na rysunkach wykonano w języku obcym, a winne być w języku polskim  zgodnie z §2.                       Na omawianych rysunkach nanieść lokalizację urządzeń wynikających z technologii oraz decyzji środowiskowej;
c)  rysunek nr PB-04 uzupełnić o rzędną terenu oraz rzędną przyziemia oraz wykazać zaprojektowane emitory pionowe o min. wysokości 9,5 m  wymagane w decyzji środowiskowej; 
d) widoki dachu i elewacji poszczególnych obiektów uzupełnić o określenie w sposób graficzny lub opisowy charakterystyczne wyroby i kolorystykę elewacji;
e) przedłożyć projekty architektoniczno- budowlane:
    a) obiektu zbiornika wody do celów pożarowych; 
    b) projektowanych zbiorników podziemnych o łącznej pojemności 1000 l, projektu budynku pompowni i zbiornika wód opadowych wykazanych w opisie i części rysunkowe projektu zagospodarowania;
4.  z  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.  z 2022 r., poz. 1225 ze zm.):
a) z § 56, który stwierdza, iż „budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych” – opracowujący w części opisowej odnośnie wyposażenia w instalację hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową nie wymieniono instalacji telekomunikacyjnej;
b) z  § 63, który znaczy, iż „Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed nadmiernym dopływem chłodnego powietrza przez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub innych rozwiązań nieutrudniających ruchu.
Wymagania te nie dotyczą dodatkowych wejść nieprzewidzianych do stałego użytkowania” – z rysunku nr PB-01 jednoznacznie wynika, iż wejście do części socjalno-biurowej zostało zaprojektowane bezpośrednio z zewnątrz bez zastosowania przedsionka, kurtyny powietrznej  lub innych rozwiązań nieutrudniających ruch oraz zabezpieczających przed dopływem chłodnego powietrza;
c) z § 84 ust. 1 i 2, który wyznacza, iż „ W budynku użyteczności publicznej i zakładu pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne. Jeżeli liczba osób w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi na danej kondygnacji jest mniejsza od 10, dopuszcza się umieszczenie ustępu na najbliższej, wyższej lub niższej kondygnacji.
  2. W budynkach, o których mowa w ust. 1, w ustępach ogólnodostępnych powinna przypadać co najmniej jedna umywalka na 20 osób, co najmniej jedna miska ustępowa                    i jeden pisuar na 30 mężczyzn oraz jedna miska ustępowa na 20 kobiet, jeżeli przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy nie stanowią inaczej. W przypadku gdy                           w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi liczba osób jest mniejsza niż 10, dopuszcza się umieszczenie wspólnego ustępu dla kobiet i mężczyzn.
 3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, odległość od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najbliższego ustępu nie może być większa niż 75 m, a od stanowiska pracy chronionej – niż 50 m” – wykazać wypełnienie § 84 ust. 1 i 2. Organ nie jest wstanie sprawdzić ilości zaprojektowanych urządzeń sanitarnych w projektowanym obiekcie, gdyż   nie wskazano liczby zatrudnionych osób z podziałem na płeć;
e) z § 86 ust. 1 pkt 1, który informuje, iż  „W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być przystosowane dla tych osób przez:
1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m” – w pomieszczeniach sanitarnych dla osób niepełnosprawnych wskazać przestrzeń manewrową  dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
f) z §236 ust. 1, który przesadza, iż „Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej „drogami ewakuacyjnymi” – organ wnosi o wskazanie dróg ewakuacyjnych               w projektowanej hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową budynku  na rysunkach rzutu parteru i  piętra. W celu poprawy czytelności rysunków dopuszcza się wykonanie dodatkowego rysunku, jeśli to poprawi czytelność  poszczególnych kondygnacji budynku.
 Organ kładzie nacisk, iż zaprojektowany przebieg drogi ewakuacyjne powinien spełniać wymogi zawarte w§236 ust. 6 i §237 -§ 242 rozporządzenia. 
5. z  ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i innymi przepisami szczególnymi:
a)  zgodnie §3 ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki i terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1722), do obiektów  budowlanych podlegających zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem  - przedłożone projekty tj. rysunek projektu zagospodarowania i projekt architektoniczno-budowlany  uzgodnić z rzeczoznawcą ds. pożarowych i rzeczoznawcą sanitarnym;
b) przedłożyć uzgodnienie z zarządcą drogi wewnętrznej tj. ul. Długiej na odcinku od                         ul. Pijarskiej do drogi gminnej nr 280186 W, odnośnie wykorzystania drogi lokalnej do obsługi projektowanego zakładu produkcyjnego oraz  spełnienia wymogów drogi pożarowej dla pojazdów straży pożarnej- organ ustalił, iż ul. Długa jest drogą lokalną oznaczoną                         w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu  wsi Moczydłów - część II, zatwierdzony  uchwałą nr LIV/585/2017 Rady Miejskiej  Góry Kalwarii z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r.,poz. 102), symbolem urbanistycznym 3KDL o nawierzchni nieutwardzonej. 
Dodaję, iż  zgodnie z §  14 ust. 1  rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.                     z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), który rozstrzyga, iż „Do działek budowlanych oraz do budynków      i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m”, zaś rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2009 r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia                     w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124  poz. 1030) w   §13 ust. 1 ustala,                    iż „Minimalna szerokość drogi pożarowej powinna wynosić co najmniej 4 m, a jej nachylenie podłużne  nie może przekraczać 5 %”, a ust. 2 definiuje „W obrębie miasta oraz na terenie działki, na której jest usytuowany obiekt budowlany, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, droga pożarowa powinna  umożliwiać przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchni jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonów),a jej minimalna szerokość w miejscach innych niż  wymienione w ust. 1 nie może być mniejsza niż 3,5 m.”
6. należy pamiętać o czytelnym podpisywaniu dokonanych zmian i skreśleń w projekcie budowlanym przez właściwego projektanta z podaniem daty ich wprowadzenia, tak by w przyszłości nie powstały wątpliwości kto i kiedy je wprowadził, oraz pamiętać by w razie konieczności załączyć aktualne zaświadczenia o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego”.
Powyższe postanowienie pełnomocnik  inwestora odebrał w dniu 7 kwietnia 2023 r., zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem operatora Poczty Polskiej. Tym samym ostateczny termin uzupełnienia dokumentacji upływał w dniu 6 lipca 2023 r. W dniu 25 kwietnia 2023 r., pełnomocnik złożył  korektą wniosku  poprzez wskazania nowej nazwy przedsięwzięcia wraz z pismem odnoszącym się do wniesionych poprawek w 3 egz. projektu zagospodarowania działki i  w 3 egz. projektu architektoniczno-budowlanego. 
W dalszej kolejności  na podstawie art. 9 i 10 §1 k.p.a. organ  poinformował strony postępowania pismem z dnia 15 maja 2023 r., nr rej. ARB.6740.165.2023.MaW, iż „do wydania orzeczenia w sprawie strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem  dowodowym i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów  i materiałów oraz uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski do przedmiotowego postępowania” oraz ze zmianą  przedsięwzięcia  budowlanego. 
Ostatecznie zamierzenie dotyczy budowy  hali produkcyjno-magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym, budynkami towarzyszącymi: portiernia, pompownią, wiatą na rowery, wiatami na odpady, wiatą na palety, wiatą przystankową oraz infrastrukturą techniczną  towarzyszącą tj. dwoma zbiornikami przeciwpożarowym, trzema szczelnymi zbiornikami retencyjnymi, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, czterema masztami, totemem wjazdowym oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie: elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazu, kanalizacja kablowa SN, instalacja oświetlenia zewnętrznego z linią zasilającą na dz. ew. nr 77 w obrębie ew. 1102 w jednostce ew. 141801_4 Góra Kalwaria-miasto.
[bookmark: _Hlk109916533][bookmark: _Hlk19101774]Inwestor wraz z korektą wniosku przedłożył postanowienie Burmistrza Miasta                         i Gminy Góra Kalwaria z dnia 22 marca 2023 r. znak OŚR.6220.31.2021.MS wyjaśniające zapisy” decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria  nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r., znak OŚR.6220.31.2021.MS o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie wpisano, iż „zagospodarowanie powierzchni terenów działki nr ew. 8/39, obręb Moczydłów PGR, gmina Góra Kalwaria wynoszące ok. 7,8332 ha, w ramach planowanego przedsięwzięcia może być realizowane w oparciu o ww. decyzję ooś”.
 W uzasadnieniu postanowienia Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria stwierdził, iż „Planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie zakładu produkcji opakowań 
z tektury na działce nr ew. 8/39 w obrębie Moczydłów PGR, gmina Góra Kalwaria. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia powstaną m.in.: budynek produkcyjny wraz z częścią biurowo-socjalną, portiernia z salą szkoleniową, infrastruktura towarzysząca.
W raporcie o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia inwestor uwzględnił zapis, iż realizacja inwestycji obejmować będzie budowę infrastruktury towarzyszącej w następującej formie:
- uzbrojenie terenu w sieci infrastruktury technicznej – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, techniczne, gazowe, zbiorniki odparowalno-infiltracyjne,
- infrastruktura drogowa – nawierzchnie utwardzone chodników, placów, dróg i parkingów,
- ogrodzenie terenu – ogrodzenie całego terenu zakładu z bramami wjazdowymi przesuwnymi,
- zagospodarowanie terenu zielenią – m.in. wykonanie trawników oraz nasadzeń roślinności ozdobnej i izolacyjnej poza projektowaną zabudową.
W zakresie budowy infrastruktury drogowej planowane przedsięwzięcie obejmować będzie:
- budowę zjazdu głównego z kostki betonowej wraz z zabudową wagi samochodowej dla samochodów „TIR” (kategoria ruchu KR4),
- budowę zjazdu pożarowego z możliwością awaryjnego wyjazdu, z kostki betonowej (kategoria ruchu KR4),
- budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych (kategoria ruchu KR2) 
o wymiarze 2,50x5,00 m każde, z kostki betonowej koloru czerwonego, wydzielonych kostką betonową o kolorze szarym,
- budowę dróg z kostki betonowej koloru szarego (kategoria ruchu KR4) o zmiennych szerokościach,
- budowę placów i dojazdów do bram hali z kostki betonowej koloru szarego (kategoria ruchu KR4) o zmiennych szerokościach,
- budowę placów i dojazdów do doków z betonu cementowego o zmiennych szerokościach,
- budowę miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych z betonu cementowego 
o wymiarze 3,50x18,00 m każde.
Ponadto bilans terenu został określony w tabeli w załączniku graficznym do raportu 
o oddziaływaniu na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie w całości było przedmiotem badania uwarunkowań środowiskowych zawartych w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r. Należy uznać, że przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmowała powierzchnię terenu inwestycji wynoszącą 138 612 m2 oraz uwzględniła powierzchnię terenów przekształconych, tj. powierzchnię zabudowy i utwardzeń wynoszącą ok. 7,8322 ha. W związku z powyższym planowana inwestycja może być realizowana w oparciu o ww. decyzję ooś”, które  stało się ostateczne w dniu  17 kwietnia 2023 r. Organ przyjął  powyższe wyjaśnienia.
Do załączników projektu budowlanego inwestor dołączył badanie nośności                            i zagęszczenia nawierzchni istniejącej drogi gminnej ul. Długiej opracowane przez Laboratorium Drogowe DROG – BUD 1 Badania i Analizy Techniczne z której jednoznacznie wynika, iż „uzyskane wyniki zagęszczenia oraz nośność spełniają wymagania wg. Normy PN-S-02205 Drogi samochodowe ”Roboty ziemne – wymagania i badania”; normy PN-S – 06102 Drogi samochodowe ”Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”  umożliwiają wjazd samochodu strażackiego obciążonego maksymalnym wypełnienie zbiornika wody oraz pełnym  osprzętem technicznym zgodnie z wytycznymi założenia norm branżowych.
Po uzupełnieniu nieścisłości i braków  wskazanych w postanowieniu z 27 marca 2023 r. nr rej. ARB.6740.165.2023.MaW  w projekcie budowlanym  i złożoną korektą wniosku  w dnu 25 kwietnia 2023 r. w zakresie zamierzenia budowlanego, po ponownym  zbadaniu materiału dowodowego organ uznał, że nie zachodzi konieczność ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.
	Mając na uwadze art. 7 k.p.a, który stanowi, iż „W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli” oraz iż  strony nie wniosły w trakcie postępowania żadnych uwag oraz  nie zapoznawały się z przedłożoną dokumentacją, tj., żadna ze stron nie wzięła czynnego udziału w postępowaniu, zatem  został zachowany art. 10 Kodeksu Postępowania administracyjnego, który stanowi, że: 
„§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1”.
W związku z dostarczeniem przez inwestora wszelkich niezbędnych dokumentów i spełnieniem wymogów ustawowych, w tym również nałożonych przez załączone do projektu decyzje, opinie, i uzgodnienia, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane stanowiącym, iż w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, orzeczono, jak w sentencji.



POUCZENIE
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego,                                                 za pośrednictwem organu, który wydał niniejszą decyzję (Starosta Piaseczyński,                            ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

	[image: ]
	OPATRZONE KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM

Z up. Starosty Piaseczyńskiego
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Architektoniczno-Budowlanego




Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 393 k.p.a. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.



ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ
Zgodnie  z § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187, poz.1330) potwierdzam, że zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2142 ze zm.), podmiot wniósł opłatę skarbową za wydanie decyzji w wysokości 2182,00 zł.

Załącznik:  zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany   

Otrzymują (strony postępowania):
1. Pani Anna Osuch – pełnomocnik inwestora MM PACKAGING Polska Sp. z o.o, - (+ egz. załącznika)
2.  Pani Anna Osuch -  przedstawiciel właściciela dz. ew. nr 75 MM PACKAGING Polska Sp. z o.o,                    
3. Pan Biedrzycki Leszek – współwłaściciel dz. ew. nr 74,
4. Pani Biedrzycka Teresa – współwłaścicielka dz. ew. nr 74,
5. Pan Bohaj Krzysztof – współwłaściciel dz. ew. nr 74, 
6. Pani Małgorzata Bohaj – współwłaścicielka dz. ew. nr 74,
7. Pan Kaniewski Henryk – współwłaściciel dz. ew. nr  74,
8. Pani Kaniewska Zofia – współwłaścicielka dz. ew. nr 74,
9. Pan Kaniewski Janusz – współwłaściciel dz. ew. nr 74, 
10. Pani Katarzyna Kaniewska – współwłaścicielka dz. ew. nr 74, 
11. Pan Markiewicz Marian – współwłaściciel dz. ew. nr 74,
12. Pani Markiewicz Wiesława – współwłaścicielka dz. ew. nr 74, 
13. Pani Piotrowska Agnieszka – współwłaścicielka dz. ew. nr 74,
14. Pan Piotrowski Łukasz – współwłaściciel dz. ew. nr 74,
15. Pani Przybycin Kinga – współwłaścicielka dz. ew. nr 74, 
16. Pan Sas Piotr – współwłaściciel dz. ew. nr 74, 
17. Pani Sas Teresa – współwłaścicielka dz. ew. nr 74,
18. Pani Szatkowska Ewa – współwłaścicielka dz. ew. nr 74,
19. Pan Lupa Andrzej – współwłaściciel dz. ew. nr 70,
20. Pani Lupa Anna – współwłaścicielka dz. ew. nr 70,
21. Pan Ciekot Zbigniew – współwłaściciel dz. ew. nr 69, 
22. Pani Ciekot Elżbieta – współwłaścicielka dz. ew. nr 69,
23. Gmina Góra Kalwaria – właściciel dz. ew. nr 78,
24. Prowincja Polska Zgromadzenie Księży Marianów 
      pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny
      02-914 Warszawa, ul. Bonifacego 9,
25. „BUD-EXTRA” Sp. z o.o., Sp. Komandytowa
      05-530 Góra Kalwaria, ul. Wojska Polskiego 3
26.  aa										(+ egz. załącznika)

Do wiadomości:

27.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno                      (dec. ostateczna + egz. załącznika)
28.	Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10 ( dot. decyzji  nr 1058/2022 z dnia 13 września 2022 r., znak OŚR.6220.31.2021.MS o środowiskowych uwarunkowaniach)
29.   	Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria
05-530 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10 


Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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