CZĘŚĆ II
                 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA  NA  TEREN  BAZY  W  WILCZEJ  GÓRZE
MATERIAŁÓW  DO BUDOWY DRÓG

ZADANIE NR I
•	Wielkość zamówienia
Kliniec frakcji 0 – 31,5         w ilości  700 ton  
Tłuczeń frakcji 31,5 – 63      w ilości  700 ton  
•	Dostawy wszystkich rodzajów materiałów  będą odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 gmina Lesznowola 05-506, w godzinach 700  a 1500 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty robocze Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego
•	Zamówienie w/w kruszyw zostanie potwierdzone faxem w dniu podpisania umowy.
•	Kruszywa drogowe muszą spełniać wymogi: PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
Materiały kamienne muszą spełniać wymogi Polskiej Normy Kruszywa Mineralne / Kruszywa Łamane do Nawierzchni Drogowych
 PN-B-11112:1996
•	Każda fakturowana dostawa musi mieć załącznik z odpowiednią                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     deklaracją zgodności. 

ZADANIE NR II

1.	Przedmiotem zamówienia jest zakup: 
- Masa mineralno – bitumiczna na podbudowę, kategoria ruchu KR-3  standard I,
  w ilości 900 ton
- Masa mineralno – bitumiczna na warstwę wiążącą średnioziarnista kategoria ruchu KR-3, standard I, 
w ilości 500 ton
- Masa mineralno – bitumiczna na warstwę ścieralną średnioziarnista, ścisła kategoria ruchu KR-3, standard I, 
w ilości 1 200 ton

1.	Odbiór  betonu będzie się odbywał u producenta w jego wytwórni która nie może być zlokalizowana w odległości nie większej niż  10 km od granicy terytorium powiatu piaseczyńskiego poruszając się drogami klasyfikowanymi jako powiatowe, wojewódzkie i krajowe (dojazd do wytwórni nieobjęty specjalnymi zezwoleniami dopuszczającymi do ruchu w obszarach miejskich) .
2.	Wielkość zamówienia na dany dzień określana będzie telefonicznie i potwierdzana faxem na 24 godziny przed planowanym odbiorem.
3.	Odbiory asfaltobetonu w godzinach od 730 do 1500 w dni robocze, ewentualnie w pracujące soboty Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego.
4.	Spółka Infrastrukturalna Powiatu Piaseczyńskiego zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia z powodu warunków atmosferycznych ewentualnie innych przyczyn niezależnych od Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego

                                                ZADANIE III

•	Wielkość zamówienia
- Kostka brukowa czerwona 8(holand) w ilości 400 m2  
•	Dostawy wszystkich rodzajów materiałów  będą odbywać się na teren bazy sprzętowo – transportowej w Wilczej Górze przy ul. Żwirowej 50/52 gmina Lesznowola 05-506, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, ewentualnie w soboty robocze Spółki Infrastrukturalnej Powiatu Piaseczyńskiego
•	Zamówienia będzie złożone telefonicznie po podpisaniu umowy między godziną 700 a 1500od poniedziałku do piątku.
     4.  Kostka musi spełniać wymogi normy PN-EN 1338:2005 klasa D,I,B.
•	Każda fakturowana dostawa musi mieć załącznik z odpowiednią                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     deklaracją zgodności, świadectwem jakości, atestem.